**Производство погрузочно-разгрузочных работ**

При выполнении разовых работ по погрузке и выгрузке с применением труда женщин и лиц моложе 18 лет необходимо соблюдать требования, изложенные в подразделе 4.10 настоящего пособия.

Профессиональное выполнение погрузочно-разгрузочных работ, зачастую, являются работами повышенной опасности, соответственно, в этом случае, при их выполнении необходимо соблюдать общие требования безопасности, изложенные в подразделе 4.13 настоящего учебного пособия.

Безопасность выполнения погрузочно-разгрузочных работ обеспечивается в соответствии с «ПОТ Р М-007-98. Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». Более конкретные требования безопасности применительно к отдельным категориям работников изложены в межотраслевых типовых инструкциях по охране труда (ТИ Р М-001-00 … ТИ Р М-016-00).

Из общих требований безопасности назовем следующие:

· работники должны быть не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, инструктирование, обучение и проверку знаний охраны труда, имеющие соответствующие удостоверения и др. Назначается ответственный в бригаде. Средства индивидуальной защиты работников должны соответствовать свойствам груза;

· погрузочно-разгрузочные работы должны быть механизированы, при этом безопасность применяемых машин и механизмов обеспечивается выполнением требований соответствующих нормативных документов;

· площадка должна быть оборудована, ограждена, не должно быть посторонних лиц;

· особые меры безопасности обеспечиваются, если груз опасный. Оформляется наряд-допуск. Проводиться целевой инструктаж, возможно и обучение. Персонал должен знать свойства груза.

При подъеме и перемещении тяжестей вручную должны соблюдаться следующие требования:

· подъем и перенос груза массой не более 50 кг, укладка груза на высоту не более 2 м;

· допускается перенос груза массой до 80 кг при условии, что подъём (снятие) груза производится с помощью других грузчиков;

· перенос носилками на расстояние не более 50 м.