ФГОУ ВПО

«Вологодская государственная молочнохозяйственная академия

имени Н. В. Верещагина»

Экономический факультет

Специальность: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

2 группа

Кафедра

Реферат по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»

На тему «Техника безопасности на рабочем месте»

Выполнил студент: Строкова К. А.

Шифр: 1040023

Доцент: Семин Н. В.

Вологда - Молочное 2011 г.

Я работаю в качестве продавца непродовольственных товаров в СПК «Агрофирме «Красная звезда». При устройстве на работу меня проинструктировали и зачитали требования безопастности:

  1. Общие требования безопасности  
     
   1.1. К работе в качестве продавца непродовольственных товаров допускаются мужчины и женщины, прошедшие обучение по специальности.  
   К продаже технически сложных товаров допускаются продавцы, прошедшие специальную подготовку и имеющие удостоверение. Лица моложе 18 лет не допускаются к транспортировке и перемещению сжиженных газов в баллонах под давлением, взрывоопасных, легковоспламеняющихся и других опасных и вредных веществ.  
   1.2. На рабочем месте работник получает первичный инструктаж по безопасности труда и проходит: стажировку; обучение устройству и правилам эксплуатации используемого оборудования; проверку знаний в объеме I группы по электробезопасности (при использовании контрольно-кассовых машин, испытательных стендов, демонстрации товаров, работающих от электрической сети), теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы.  
   Работник, осуществляющий продажу (обмен) малолитражных газовых баллонов, должен пройти специальное обучение правилам техники безопасности при обращении с газовыми баллонами.  
   1.3. Во время работы работник проходит:  
   обучение безопасности труда по действующему оборудованию каждые 2 года, а по новому оборудованию—по мере его поступления на предприятие, но до момента пуска этого оборудования в эксплуатацию;  
   проверку знаний безопасности труда (на продаже (обмене) малолитражных газовых баллонов)—ежегодно;  
   проверку знаний по электробезопасности (при эксплуатации контрольно-кассовых машин, испытательных приборов и стендов, демонстрации товаров, работающих от электрической сети)—ежегодно;  
   периодический медицинский Осмотр. Работник, испытывающий воздействие опасных и вредных производственных факторов,—один раз в 1-2 года (с учетом требований органов здравоохранения).  
   Повторный инструктаж по безопасности труда на рабочем месте работник получает: при эксплуатации оборудования, работающего от электрической сети, на продаже электро- и радиотоваров, пожаро- и взрывоопасных товаров—один раз в 3 месяца; на продаже остальных товаров—один раз в 6 месяцев.  
   1.4. Для женщин с 20 недель беременности вводятся регламентированные перерывы для отдыха через каждые 2 часа работы по 10 мин, обеспечивается выполнение работы в свободной переменной позе сидя-стоя. Продавцы мыла, парфюмерии, товаров бытовой химии, телевизоров, обуви, тканей, кожевенной галантереи, ковров, стройматериалов, автомобилей и т.п. со дня установления беременности переводятся на другую работу.  
   1.5. На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы (перемещаемые товары, тара; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенное значение напряжения в электрической цепи; повышенный уровень электромагнитных излучений; недостаточная освещенность рабочей зоны; пониженная контрастность; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, оборудования, инвентаря, товаров и тары; вредные вещества в воздухе рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-психические перегрузки).  
   1.6. Работник должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты. Рекомендуемые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты:  
   На продаже химико-москательных товаров:  
   халат хлопчатобумажный—на 12 месяцев;  
   фартук прорезиненный ГОСТ 12.4.029-76—на 12 месяцев;  
   рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75—на 2 месяца;  
   На продаже нефтепродуктов:  
   халат хлопчатобумажный—на 12 месяцев;  
   фартук прорезиненный с нагрудником ГОСТ 12.4.029-76—на 12 месяцев;  
   нарукавники прорезиненные—на 6 месяцев;  
   рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75—на 2 месяца;  
   На продаже посудохозяйственных товаров, семян, рассады, цветочной земли, цветов:  
   рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010—75—на 6 месяцев;  
   На продаже стройматериалов, угля:  
   костюм хлопчатобумажный или костюм хлопчатобумажный с водоотталкивающей пропиткой—на 12 месяцев;  
   рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75—на 6 месяцев;  
   ботинки кожаные или сапоги кирзовые—на 12 месяцев;  
   На продаже и нарезке стекла:  
   рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010-75—до износа;  
   очки защитные ГОСТ 12.4.013-85 Е—до износа;  
   напальчники—до износа;  
   При работе зимой в неотапливаемых помещениях и на открытом воздухе:  
   куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке в зависимости от климатических поясов—на 18—36 месяцев;  
   валенки в зависимости от климатических поясов—на 24—48 месяцев;  
   При непосредственном обслуживании населения в осенне-зимний период на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, на ярмарках, уличных базарах, выставках-продажах:  
   куртка хлопчатобумажная на утепляющей прокладке—дежурная;  
   валенки в зависимости от климатических поясов—на 24—48 месяцев;  
   галоши резиновые—на 12 месяцев.  
   1.7. Для обеспечения пожаро— и взрывобезопасности необходимо:  
   отпуск керосина производить с прилавков, обитых металлическим листом, исключающим искрообразование при ударе;  
   открывать бочки с керосином специальным инструментом (ключом) без ударов или применять омедненный молоток;  
   немедленно принять меры к уборке пролитого керосина, лака, красок и других опасных веществ;  
   немедленно удалять из магазина (обменного пункта) баллоны со сжиженным газом, в которых обнаружена утечка;  
   соблюдать правила продажи боеприпасов и пиротехнических изделий.  
   Работнику не разрешается:  
   производить торговлю товарами бытовой химии, лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару емкостью более 1 л каждая;  
   хранить упаковочные материалы в помещениях торговли керосином;  
   курить и пользоваться открытым огнем (спичками, факелом) при заправке мототехники бензином;  
   хранить газовые баллоны совместно с легковоспламеняющимися жидкостями;  
   хранить вместе пустые и заполненные газом баллоны.  
     
   2. Требования безопасности перед началом работы  
     
   2.1. Подготовить рабочее место для безопасной работы.  
   2.2. Проверить внешним осмотром:  
   оснащенность рабочего места исправными электроизмерительными приборами, испытательными щитками или пультами (при продаже радио- и электробытовых товаров), банкетками, скамейками, подставками, зеркалами (при продаже одежды, обуви, головных уборов), шестами для подвешивания и снятия осветительной арматуры и абажуров, кусачками, катушками для хранения запасов электрошнура и т.п.; у раздвижных лестниц проверить прочность крепления крюков, не позволяющих произвольное их раздвижение во время работы.  
   2.3. При предпродажной подготовке швейных и трикотажных изделий, требующих утюжки, проверить: наличие подставки на изоляторах или диэлектрического резинового коврика (дорожки) в помещениях с электропроводящими полами; прочность крепления гладильной доски к каркасу и каркаса к полу, устойчивость стола; наличие металлической подставки на асбестовой прокладке; целостность укрепленного на кронштейнах гладильного стола шнура питания электроутюга; длину провода, которая должна быть такой, чтобы во время работы он не ложился на гладильный стол; заземление металлических частей гладильного стола.  
   2.4. Перед нарезкой стекла;  
   убрать все лишнее со стола раскроя;  
   устойчиво расположить стекло, приготовленное для резки, и ящики для отходов; внести стекло, стоявшее на морозе, в теплое помещение для прогревания.  
   2.5. Перед продажей (обменом) малолитражных газовых баллонов проветрить все помещения.  
     
   3. Требования безопасности во время работы  
     
   3.1. При выполнении работ по распаковке, размещению и выкладке:  
   товары укладывать на полках шкафов и на стеллажах так, чтобы была исключена возможность их падения. Более легкие предметы размещать на верхних, а более тяжелые—на нижних полках или подтоварниках;  
   укладывая товары на верхних полках шкафов и стеллажей, пользоваться только исправными, устойчивыми лестницами. Не использовать вместо лестниц ящики и другие случайные предметы;  
   при распаковке товаров в жесткой таре, продаже острых, колющих, находящихся в смазке товаров, надевать рукавицы и использовать специальные приспособления;  
   наполненный газом малолитражный баллон перед продажей проверить с помощью мыльной эмульсии на плотность в швах и резьбовых соединениях.  
   3.2. При нарезании тканей пользоваться ножницами, размер которых соответствует размеру рук.  
   3.3. Портновские ножницы для разрезания суконных тканей должны быть длиной до 180 мм, легкими и хорошо заточенными.  
   3.4. При глажении тканей подставки под утюгами должны находиться на одном уровне со столами и иметь с трех сторон бортики. Утюги в нерабочем состоянии должны находиться на подставке. Не охлаждать перегретые утюги погружением в воду.  
   3.5. При продаже радио- и электротоваров проверку их работы производить подключением в электросеть с помощью испытательных щитков или пультов. Не допускать, чтобы электрический провод находился под ногами или прикасался к металлическим, горячим, влажным предметам (батареи отопления, водопроводные и газовые трубы и др.).  
   3.6. Отключать от электрической сети используемое оборудование, демонстрируемые радио- и электротовары при перерыве подачи электроэнергии, после окончания демонстрации товара, во время перерыва в работе или при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей: повреждены штепсельные соединения или изоляция кабеля (шланга); нечеткая работа выключателя; возникновение усиленного или постороннего шума; появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции; поломка или появление трещин на корпусе.  
   3.7. Соблюдать осторожность при отпуске товаров в стеклянной таре.  
   3.8. Операции с оконным стеклом (установка в ящик, перестановка, сбор боя и отходов и т.п.) выполнять в рукавицах.  
   3.9. Перемещение и укладку оконного стекла без упаковки производить с соблюдением следующих требований:  
   лист стекла без упаковки следует брать одной рукой снизу, а другой—сверху;  
   при переносе листовое стекло следует держать сбоку и в вертикальном положении. Для уменьшения вероятности пореза рук на острые грани стекла можно наложить специальные накладки из мягкого материала.  
   3.10. Вырезать стекло допускается только на специальных столах, соблюдая следующие правила:  
   пользоваться напальчниками из кожи или резины и применять защитные очки;  
   применять алмаз или стеклорез в зависимости от толщины стекла;  
   держать алмаз вертикально. Обращать внимание на положение режущей грани алмаза—острый угол его должен быть обращен вперед в направлении резки стекла;  
   резать стекло с применением раздвижных шаблонов и безопасной движущейся линейки. Не допускается резать стекло на весу или на коленях;  
   если сделанная алмазом прорезь недостаточно глубока, надо сделать полную прорезь рядом с первой. Не ломать стекло без прочерчивания стеклорезом или алмазом;  
   ломать стекло следует о край верстака, а узкие кромки стекла отламывать стеклорезом, захватывая его прорезями оправы или специальным инструментом. При хорошем надрезе стекло ломают, ухватив за края руками;  
   при небольшом затуплении алмаза или резке стальным стеклорезом, стекло точно по линии реза следует простукать внизу оправой стеклореза или другим инструментом до тех пор, пока не появится начальная трещина, затем ломать стекло;  
   снимать стекло с раскроечного стола следует по одному листу;  
   не вытирать стекло и руки одной и той же тканью или ветошью.  
   3.11. Продавец должен содержать свое рабочее место в чистоте, не загромождать его тарой, товаром и инвентарем, порожняя тара должна немедленно убираться с рабочего места. Не оставлять в порожней таре битое стекло и мусор.  
     
   4. Требования безопасности после окончания работы  
     
   4.1. Выключить использованное оборудование и электроприборы, убрать инструмент, приспособления, инвентарь в отведенные места хранения.  
   4.2. После работы по нарезке стекла:  
   очистить раскроечный стол с помощью щетки—сметки и совка;  
   отходы и бой стекла собрать в специальный ящик и вынести в установленное место;  
   ролик стеклореза и алмаз протереть сухой ветошью или замшей и уложить в специальный футляр;  
   очистить спецодежду;  
   вымыть руки и лицо теплой водой с мылом или принять душ.