МЦ-125Ружье для генсека

В начале 1975 года из Министерства оборонной промышленности в ЦКИБ поступило срочное и очень ответственное задание : незамедлительно приступить к проектированию , изготовлению и испытаниям новейшего охотничьего карабина под международный патрон Win 308. Да не простого, а самого высокого класса. Потому как предназначался он для Л.И.Брежнева в качестве подарка к 70-летнему юбилею. А выполнение задачи контролировал министр обороны **Д.Ф.Устинов**. Между тем, до юбилея оставалось всего полтора года- очень и очень не большой срок, чтобы с нуля, без технического задела создать столь серьезный образец.

Были изучены многие статьи, переводы из иностранных журналов, проспекты лучших карабинов ведущих зарубежных фирм. Выявлены наиболее удачные и надежные схемы основных узлов и механизмов. Задача конструктора **А.К.Татаринова** заключалась в том, чтобы умело состыковать эти узлы, заставить их работать как единый комплекс. И это удалось. Уже первый экспериментальный образец подтвердил, что выбранные варианты основных узлов работают надежно и четко. Образец по всем основным параметрам- кучность стрельбы , массе, габаритам- практически удовлетворял утвержденному техническому заданию.

Важным моментом стала балансировка карабина. И тут удача! Распределение центра массы сохраняло устойчивость образца в процессе выстрела. Карабин лишь незначительно подбрасывало вверх, но основное усилие отдачи шло в продольном направлении. Это существенное преимущество на охоте, особенно при стрельбе по бегущему зверю, когда доли секунды для наведение прицела.

Хорошо собранный и отлаженный карабин надежно работал во всех нормальных и затрудненных условиях эксплуатации ( при температуре от +50 до -50 градусов, при дождевании, при запылении, при дождевании и последующим запылениеми, наоборот, при запылении и дождевании, без чистки и смазки в течение десяти суток и т.д.) . Единственный недостатоксамозарядного карабина МЦ125- так называли новинку- можно было бы считать несколько завышенный по сравнению с зарубежными аналогами вес образца- 365 кг (при плотной ореховой болванке для ложи).

Карабин прошел заводские и государственные испытания с положительными результатами. Пробные стрельбы из него проводились патронами Win 308 зарубежного производства. При этом замечено, что патроны Винчестер 308 показывали более высокие результаты по кучности боя. Поперечник рассеивания пуль от 5-ти выстрелов на дальности 100 м составлял 4-5 см, у отечественного патрона 7.62\*51мм поперечник был 7-8 см.

Впоследствии охотничий карабин МЦ-125 достойно вошел в подарочный фонд Совмина СССР и был подарен государственным деятелям и партийным руководителям СССР и многих стран мира: Брежневу Л.И., Устинову Д.Ф., Косыгину А.Н., Эриху Хонеккеру, Фиделю Кастро, Броз Тито, королю Испании Хуану 2 и так далее.

Карабин украшен гравировкой и орнаментной чеканкой. На “горбушке” магазина, как правило, суровый зверь- медведь, барс или лось. Ложа инкрустируется капом (гриб березы) , древесиной карельской березы или лимонным деревом в сочетании с порезкой шейки приклада и цевье в виде рога или рыбей чешуи (вместо традиционной сетки). Карабин всегда оснащен оптическим прицелом, чаще всего ПО4\*34.

Оружие поставляется в футляре в виде чемодана, обтянутом натуральной кожей. В особых случаях в ореховом футляре.

За весь период производства с 1976 года по настоящее время, рекламации от потребителей карабина не поступало. На базе карабина МЦ-125 по той же сомой конструктивной схеме и с высокой степенью унификации в 1970 году был создан самозарядный охотничий карабин МЦ-127 калибра 5.6 мм под мощный отечественный патрон “Барс”- 5.6\*39. Полу оболочечная пуля с начальной скоростью около 1000 м/сек обладает высоким останавливающим действием и применяется для стрельбы по среднему зверю. Карабин выпускался с роторным магазином на 5 и 10 патронов.

|  |  |
| --- | --- |
| масса без опт. прицела | 3.5 кг |
| общая длина | 1120 мм |
| длина ствола | 460 мм |
| прицельная линия | 460 мм |