
**Нормативно-техническая база безопасности труда (охраны труда)**

Особое место среди нормативных документов в области безопасности труда занимает система стандартов безопасности труда — ССБТ, структура которой представлена на рис.2.

Особая роль принадлежит ГОСТам ССБТ ( на 1.01.91 введен 351 ГОСТ)

В ГОСТах ССБТ используется следующая система обозначений:



Содержание групп расшифровано в структуре ССБТ (см. рис.2). Группа под шифром 5 запланирована на перспективу развития ССБТ и пока не имеет ни одного ГОСТа.

В нормативно-технической базе безопасности труда, также как и в ССБТ в частности, можно выделить три уровня документов: — единые (межотраслевые); — отраслевые; — уровня предприятия.

Среди единых (общегосударственных) документов можно выделить следующие:


Строительные нормы и правила (СНиПы)

Например: — СНиП 11−4−79 (часть 2. Нормы проектирования. Глава 4. Естественное и искусственное освещение) ; — СНиП 2.09.02−85 — Производственные здания; — СНиП 2.01.02−85 — Противопожарные нормы.

Санитарные нормы (СН): — санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245−71 — санитарные нормы по видам вредных факторов (шум — N 3223−85, вибрация локальная — Ы3041−84, вибрация на рабочих местах N 3044−84, инфразвук- N 2274−80, постоянные магнитные поля N 1742−77, электрические поля промышленной частоты N 5802−91, магнитные поля частотой 50 Гц N 3206−85, ультрафиолетовое излучение N 4557−88, микроклимат производственных помещений N 4557−88, электромагнитные поля частот 10−60 КГц N 5803−88);

Правила, руководства, нормы безопасности:

Например:



— правила устройства электроустановок ПУЭ-76 — руководство Р 2.2.013−94 (гигиенические критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса); — нормы радиационной безопасности НРБ-76/87

На основе указанных документов разработано множество отраслевых положений правил и инструкций по безопасности труда, а также документации для пользования внутри предприятий.